|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商询价报价表 | | | | | | |
| 工程名称 | 孙家滩村庄改造（工程总承包）工程和双珠路北、凰蹲山路西地块项目1#楼及部分地下车库工程 | | | | | |
| 工程地点 | 孙家滩项目：黄岛区凰蹲山路以东，向阳岭路以南，双珠路以北，易通路以西  1#楼项目：黄岛双珠路以北，凤凰山路以东、凰蹲山路以西，向阳岭路以南 | | | | | |
| 物品名称 | 高度（cm) | 长度（cm) | 数量（根） | 不含税单价  （元/根） | 不含税总价（元） | 备注 |
| 铁马镫 | 7 | 63 | 80000 |  |  |  |
| 铁马镫 | 9 | 63 | 20000 |  |  |  |
| 铁马镫 | 11 | 63 | 7000 |  |  |  |
| 铁马镫 | 13 | 63 | 1500 |  |  |  |
| 不含税合计 | / | / | / | / |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  | 增值税专用发票：含税总价=不含税总价\*（1+票面税率）；  增值税普通发票：不含税总计=含税总价 |
| 说明 | 1、本次报价为全费用不含税综合单价（落地价）。  2、本次询价采取一次报价，低价（扣减进项税合计）中标。  3、开标前投标人如有疑问或招标人有需要澄清的，开标后进行一轮谈判。  4、报价需携带样品（7cm、11cm高的各一个），做法见附图。  5、本次报价有效期至2021年3月1日，有效期内价格不变。  6、报价机打，手写无效。 | | | | | |
| 质量标准 | 1、7cm、9cm高的马镫横梁Φ4.5mm，腿Φ3.4mm，共5个腿。  2、11cm-14cm高的马镫横梁Φ4.5mm，腿Φ3.8mm，共5个腿。  3、铁马镫腿底部做1.5cm高的防锈处理。 | | | | | |  |  |  |  |
| 付款方式 | 货到现场验收合格后，次月付至上月供货额的60%，余额不累计，全部供货结束3个月内付清。 | | | | | |
| 发票类型及税率 | 增值税专用发票，票面税率 %。 | | | | | |
| 注意事项 | 1、统一回标时间：2020年11月22日上午9：30  2、回标地点：孙家滩项目部会议室（黄岛区凰蹲山路以东，向阳岭路以南，双珠路以北，易通路以西）  3、回标接收人：张振英，电话15254205262  4、如国家税务总局增值税税率发生变动，自税率变动生效之日起，应按照“价税分离”原则重新计  算并调整税率变动后的价格，即调整后含税总价=含税总价/（1+调整前专用发票票面税率）\*（1+调整后的专用发票票面税率）。开具增值税普通发票的单价不予调整。  **5、参与投标人员应为投标单位法人（须持营业执照复印件）或投标单位授权委托人（须持营业执照复印件和授权委托书）。**  **6、所有报价资料应加盖骑缝章，报价单中报价负责人应签字，并加盖公章。**  7、超出回标时间不接收报价。  8、投标单位地址位于青岛市黄岛区范围内的需持询价报价表及附件的原件（除营业执照）参加现场回标，投标单位地址位于青岛市黄岛区范围以外的可将签字盖章后的询价报价表及附件在开标前30分钟以扫描件方式发送至邮箱826567826@qq.com。。 | | | | | |
| 报价单位名称（盖章）：  报价单位负责人（签字）：  联系方式：  报价单位地址：  年 月 日 | | | | | | |

现场询价人：

**法定代表人资格证明书**

单位名称： ；

单位地址： ；

姓名： 性别 年龄 职务 ；

系 的法定代表人。参与 招标采购活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（全称并盖章）：

日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （法定代表人居民身份证正面） | 公章 | （法定代表人居民身份证反面） |

**法人授权委托书**

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的投标活动，代理人在投标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人无转委托权，特此委托。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （代理人居民身份证正面） | 公章 | （代理人居民身份证反面） |

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

**附图：**